붙임		‵23~‵25 중소기업 전략기술로드맵 74개 품목 정의

디지털 전환

1) AIㆍ빅데이터

번호	전략품목	정의
1	AI 기반 교육서비스	AI 기반 교육 서비스는 교육 서비스에 인공지능(AI) 기술을 접목해 기존 서비스를 개선하거나 새로운 서비스
2	자가학습 기반 AI 솔루션	사람이 별도로 지도하지 않아도 스스로 대상을 인지하고 의미를 부여해 최소한의 데이터만으로 스스로 규칙을 찾아 분석하는 AI 솔루션
3	AutoML 솔루션	AutoML 설류션은 기계학습(Machine learning) 등 인공지능 관련 모델 개발에 필요한 다양한 과정을 자동화하여 최적 성능의 모델을 개발하는, 일명 ‘인공지능을 만드는 인공지능’ 솔루션
4	공간정보분석 및 공간빅데이터 융복합 솔루션	광범위한 공간에서부터 협소한 3차원 현실 세계의 공간에 이르는 다양한 크기와 형태의 공간정보를 활용하여 가상현실과 환경을 구현하고, 가상공간 또는 공간정보와 다양한 빅데이터를 매시업(Mashup)하여 융복합 서비스를 구현하는 기술 및 솔루션
5	AI 소재 설계 시스템	인공지능 소재 설계 시스템은 소재개발 목표에 적합한 소재의 구성요소, 공법 등을 컴퓨터가 자동으로 설계하는 시스템
6	Edge-Device 기반 실시간 지능 플랫폼	리소스가 제한된 소형 디바이스가 서버와 연결되지 않은 상황에서도 독립적으로 분석 가능한 경량 인공지능을 Edge-Device에 탑재하여 준실시간/저지연 분석/판단/예측/시각이 가능한 지능 플랫폼
7	학습 데이터 증식 및 오류방지 솔루션	인공지능 학습 목적의 양질 데이터를 확보하기 위한 데이터 증식 및 데이터 오류 교정 솔루션
8	빅데이터 기반 마켓 인텔리전스 플랫폼	빅데이터와 정보 분석 도구와 방법론을 활용하여 의사결정을 지원하는 서비스로 데이터 기반의 시장 및 정책정보를 모니터링하고 분석하여 다양한 통찰과 예측을 제공하는 플랫폼
9	Robotics Process Automation(RPA) System	RPA(Robotic Process Automation)는 사용자 컴퓨터 또는 단말기 상에서 수행되는 반복 업무를 모방하는 소프트웨어가 대신 자동으로 수행하게 해 주는 소프트웨어를 말함

2) 차세대이동통신

번호	전략품목	정의
1	특화망 관련 시스템 및 장비	기존 이동통신 상용망이 아닌 전용 주파수를 통해 특정공간(건물, 시설, 장소 등)에서 수요기업이 도입하고자 하는 최첨단 서비스를 구현할 수 있는 맞춤형 네트워크 시스템 및 장비
2	5G 오픈랜 장비	개방형 무선 접속망 기술인 오픈랜(Open-RAN Radio Access Network)의 무선 기지국 연결에 필요한 인터페이스와 소프트웨어를 개방형 표준으로 구축하는 장비
3	5G SA 스몰셀 기지국 및 관련장치	5G SA 스몰셀 기지국은 LTE코어와 관계없이 독립적으로 동작하고 5G 매크로 기지국 대비 낮은 무선 송신출력과 작은 셀 반경을 가지는 3GPP 5G NR 무선 인터페이스를 제공하는 이동통신 기지국
4	5G 프론트홀, 백홀	고속 광대역, 고신뢰도, 저지연의 5G 서비스를 지원하는 C-RAN(Cloud RAN) 구조의 차세대 이동통신 기술로서 기존BBU/RRH 2원화 구조에서 RU(Radio Unit)-DU(Distrubuted Unit)-CU(Central Unit)의 3단 구조로 변화됨 BBU(BaseBandUnit)/DU·CU 간, 그리고 BBU/DU·CU와 상위네트워크 간의 전송 및 네트워킹 시스템을 의미
5	5G RF 모듈	다양한 5G 주파수 대역을 지원하는 안테나, 스위치, 듀플렉서, 필터, 증폭기 등의 부품

3) 사이버보안

번호	전략품목	정의
1	개인정보 비식별 솔루션	정보의 주체를 특정할 수 없도록 실명 개인정보를 암호화한 방법으로 비식별 조치해주는 솔루션
2	블록체인 기반 디지털 컨텐츠 관리 플랫폼	블록체인(NFT) 기반 디지털 콘텐츠 관리 플랫폼을 통해 디지털 콘텐츠 저작권, 소유권 등 NFT 기반 디지털 콘텐츠 권리 정보 관리 및 거래 투명성 확보 및 N차 콘텐츠 거래 추적 관리 플랫폼
3	블록체인 기반 데이터 통합관리시스템	블록체인 기술을 활용하여 개인 데이터를 안전하게 관리할 수 있으며, 기존 시스템 변동 없이 사용할 수 있는 시스템. 블록체인 연동 부분에서 블록체인 및 서비스를 구분하여 서비스를 제공함 서비스 제공기관은 개인데이터를 이용하기 위해 사용자에게 권한을 요청하고 위임받아야만 개인데이터에 접근이 가능
4	지능형 사이버 위협 보안관리 솔루션	지능형 보안위협 대응을 관리 보안관제 기술 고도화(SOAR, XDR, NDR등) 및 관리를 위한 블록체인, 인공지능, 머신러닝 기술 접속을 통한 선제적인 보안위협 대응 및 관리 솔루션
5	공급망 보안 취약점 자동진단 솔루션	소프트웨어 기반의 공급망 공격(Supply Chain Attack)대응을 위한 SBOM 도입 및 패키지, 라이브러리, 3rd Party 등의 연계로 인해 발생하는 보안 취약점 자동 탐지 및 관리 솔루션, 인공지능 기반의 소프트웨어 취약점 진단 및 퍼징기술을 통한 안전성 검증 솔루션

4) 디지털콘텐츠

번호	전략품목	정의
1	AI 기반 시각 인식 및 생성 솔루션	AI 기반에 시각을 인식하기 위한 모델과 학습을 통한 추론모델을 생성하는 기술과 학습 데이터를 전이학습을 통해 생성하거나 적대적 전이학습 모델인 GAN(Generative Adversial Network) 이나 Transformation을 통해 시각적 데이터 생성 등 생성 솔루션을 기반으로 사용자가 필요로 하는 실시간 콘텐츠에 대한 영상, 이미지, 텍스트 등을 시장 관점에서 자동 생성하고 상품화를 수행
2	AI 기반 리소스제작 솔루션	디지털콘텐츠에 필요한 제작리소스와 시각 인식 기술을 접목하여 사용자의 저작 활동 시 AI 기술을 기반으로 디지털콘텐츠에서 필요한 리소스 2D/ 3D 모델링 제작을 자동생성 해주는 기술
3	디지털 휴먼	실사와 비슷한 디지털 인간을 물리적으로 구현하는 기술로 관절 및 물리적 움직임, 피부 및 외부 표현, 머리카락 등 물성에 따른 외부 반응을 표현해서 개인별 움직임 특성을 모사하는 기술
4	AR/VR/XR 웨어러블 디바이스	AR/VR/XR 등의 기능이 적용된 신체에 부착하여 컴퓨팅 행위를 할 수 있는 모든 전자기기로서, 글래스, HMD, 와치 등 이 포함되며 지속적인 기술개발로 새로운 형태의 다양한 디바이스를 포함
5	교육용(훈련)메타버스 플랫폼	교육 및 훈련을 위해 현실과 가상이 혼제된 세계인 메타버스가 기반인 플랫폼으로서 메타버스 세계에서 활발한 상호작용 및 소통을 위한 환경구축을 위한 기술
6	실시간 인터렉션 플랫폼	실시간 렌더링 엔진에 의해 구현된 프로그램 기반 실감형 콘텐츠로서, 오감센서를 이용한 증강현실(Augmented Reality)과 가상현실(Virtual Reality) 서비스 구현의 핵심으로써 오감 체험형 특수 입체 영상 등을 양방향 통신이 가능도록 구현하는 차세대 소프트웨어공학의 핵심기술

5) 서비스플랫폼

번호	전략품목	정의
1	메타버스 기반 실시간 문화 중계 플랫폼	공연 중 실시간 VR중계 및 가상공간에서의 문화 중계 서비스를 제공하는 플랫폼
2	공공 IoT 디바이스 플랫폼	공공으로 적용되는 IoT 디바이스를 기반으로 대중들에게 센싱된 데이터를 공유하고 이를 기반으로 새로운 가치를 창출할 수 있는 플랫폼
3	디지털 업무공간(DWP) 플랫폼	사용자의 업무 경험과 생산성을 최적화함으로써 언제 어디서나 적합한 보안 기능으로 작업하고 협업할 수 있도록 지원하는 플랫폼
4	피트니스 제품 서비스 플랫폼	실내 운동기구를 시뮬레이터로 활용할 수 있는 IoT 기반의 메타버스 플랫폼 및 관련 아이템 판매 서비스 플랫폼
5	비대면 교육 플랫폼	교육자와 학습자가 비대면인 상태에서 이용할 수 있도록 지원하는 플랫폼
6	전문인력 연계지원 서비스 플랫폼	전문적 업무가 필요한 수요자에게 전문인력을 매칭시켜주는 플랫폼

2. 미래혁신 선도

1) 지능형로봇

번호	전략품목	정의
1	지능형 물류/배송 로봇	물품 이송 능력을 갖추고 효율적 적재 공간을 분석하는 등의 기능을 통해 지능형 물류시스템을 최적화하는 로봇 및 택배 등 물품 배송의 역할을 수행하는 자율주행을 포함한 무인로봇
2	지능형 농업 로봇	농업생산과 유통 및 소비 분야에서 농작업 및 서비스 환경을 인식하고 상황을 판단하여 자율적인 동작을 통해 지능적인 농작업과 서비스를 제공하는 로봇
3	지능형 살균/방역 로봇	코로나-19와 같은 바이러스나 유해 세균의 확산 방지를 위하여 소독제 살포 및 닦기 작업, UV_C 조사 등을 통해 살균·방역을 할 수 있는 이동형 로봇
4	지능형 가정용 로봇	가정에서 간단한 심부름, 상호작용을 통한 엔터테인먼트, 가전제품 연동, 헬스케어 보조기기 등 인공지능과 지능제어의 소프트웨어와 모바일 로봇의 하드웨어로 구성된 시스템
5	행동보조용 웨어러블 로봇	행동보조 웨어러블 로봇은 인간의 신체에 물리적으로 체결된 구동 메커니즘을 통해 행동 수행에 필요한 근력을 보조하여 의도한 운동을 효과적으로 수행하는 것을 지원하는 입는 형태의 로봇
6	환자 보조 로봇	환자의 이동 등 실내외 활동을 보조해 줄 수 있는 보조 로봇

2) 시스템반도체

번호	전략품목	정의
1	전력반도체	전력반도체는 하이파워 전력을 변환ㆍ처리ㆍ제어 하는 반도체로, 전기를 변환하는 부분에서 전압, 전류, 주파수, 직류(DC)/교류(AC) 등 전기형태를 변환하는 스위치 역할을 하며, 전기자동차, 태양광, 사물인터넷, 인공지능, 모바일 기기 등 전력의 제어가 필요한 모든 전기전자제품의 핵심부품임
2	모터구동용 시스템반도체	다양한 산업에서 사용되는 모터를 구동하기 위한 모터 드라이브 IC로, 다양한 전자기기에서 모터를 구동 및 제어하는 역할로, 모터 구동 회전속도, 토크제어에 필요한 구동칩용 시스템 반도체
3	시스템반도체 설계 IP	시스템반도체 설계 IP는 반도체 칩 설계에 필요한 반도체 IP로, 반복 사용 가능하도록 특정 기능을 회로로 구현한 범용 회로 블록을 말하며, 본 전략품목에서는 설계에 필요한 임베디드 소프트웨어까지 포함하는 것으로 정의
4	섀시제어 차량용 반도체	차량의 주행 안전성을 향상시키기 위해 제동장치, 조향장치, 트랙션컨트롤, 서스펜션 등의 제어에 적용되는 반도체
5	자율주행 차량용 반도체	주행 중 도로 교통 상황을 감지하여, 측위·인지·판단·제어 등의 정보를 실시간으로 처리하고, 안전한 자율주행이 가능하도록 차량 조작을 보조 및 지원하기 위한 반도체
6	보안 솔루션, 스마트카드 IC	스마트카드란 마이크로프로세서(CPU), 카드운영체제(OS), 보안 모듈, 메모리 등을 갖춤으로써 특정 Transaction을 처리할 수 있는 능력을 가진 집적회로 칩(integrated circuit chip)이 부착된 전자식카드

3) 우주ㆍ항공

번호	전략품목	정의
1	접촉식 무인이동체 충전 시스템	드론의 비행운용시간 한계를 극복하기 위한 접촉식 무인자동충전시스템으로 IoT기술로 원격모니터링이 가능하며 드론이 상시 운영가능하도록 무인 자동충전과 이착륙스테이션이 결합된 접촉식 무인충전 시스템
2	모니터링 드론	구조물의 유지관리에서 유지관리 인원들이 접근하기 힘든 대형 및 일반 구조물(교량, 원전, 댐 등)의 외관 상태를 진단하기 위한 무인체 기술 기반의 모니터링 드론
3	항공전자 및 부품	항전장비, 세부계통장비, 전기무인기 등 3가지 제품군을 통합한 항공 전자 및 부품
4	운송/배달 드론	물품 하역 및 운송 기술을 기반으로 중소형 물품이나 물류를 자율주행을 통해 지정된 목적지까지 운송/배달하는 드론
5	저고도 무인비행체 교통관리 시스템	저고도 공역에서의 복수 무인비행장치의 효율적이고 안전한 통행을 위한 저고도 무인비행장치 교통관리체계
6	UAM 및 부품	도심에서의 이동효율성을 극대화한 전기동력 수직이착륙(eVTOL)이 가능한 개인 항공기(PAV) 등의 차세대 모빌리티 및 부품

4) 자율주행차

번호	전략품목	정의
1	자율주행 평가-개발 시스템	자율주행 시스템 구성을 위해 필요한 전자제어장치(ECU, 센서, 액추에이터 등)를 비롯해 클라우드 환경에서 사용되는 H/W 및 S/W 개발을 위한 툴과 개발된 시스템의 기능/성능 평가를 위한 시스템 전 영역(V Process Model)에 대한 개발도구 등을 의미
2	자율주행 판단 시스템	자율주행 차량 내 운전자 음성 또는 행태에 대한 분석시스템, 클라우드 기반 데이터 분석 및 실시간 추론을 위한 인공지능 컴퓨팅 등 자율주행 판단 고도화를 위한 시스템
3	자율주행 인지 시스템	차량의 주변환경을 인식하는 레이다/라이다/초음파/카메라 기술 등을 이용한 인지센서 및 인공지능 기반의 주행공간 및 장애물 인식 시스템
4	자율주행차 상태 기록 시스템	자율주행차의 운행 또는 사고시 차량의 상태, 운전자 상태 등의 데이터를 빠르고 신뢰성있게 기록하는 시스템으로 사고기록 장치(EDR), 사이버보안 및 소프트웨어 업데이트 기술 등을 포함하는 시스템
5	스마트자율협력 주행 도로시스템	C-V2X를 이용한 도로교통 상황정보 수집기술, 고해상도 전자지도 및 정밀측위를 활용한 자율협력자동차 연계&실증 기술 등 도로 인프라와 자율주행차의 상호 협력이 가능하며, 자율주행차를 수용할 수 있는 인지/판단 지원을 위한 도로시스템

5) 미래형 선박

번호	전략품목	정의
1	오염물질 배출 저감장치	엔진에서 연소과정에서 발생되는 질소산화물(Nox), 황산화물(Sox), 온실가스 등의 대기 오염 물질 및 선박평형수 등 수질 오염 물질을 저감시키는 장치 및 시스템
2	중소형 선박 원격 통합 통신 시스템	선박-선박, 선박-육상 간의 통신 뿐 아니라, 선박 내 특정 구역, 육상의 특정 지역 등 보다 세밀하고 통합적인 원격 통신이 가능하도록 해주는 소프트웨어 및 시스템
3	중소형 선박 안전 항해 지원 서비스	선박의 안전한 운항을 위한 운항 선박의 데이터를 수집 및 전송하고, 이를 기반으로 데이터 분석을 통해 항해 안전 향상, 운영 및 유지보수(O&M) 지원 등의 서비스를 제공하는 하드웨어(H/W) 및 소프트웨어(S/W)를 포함하는 통합 서비스
4	LNG 선박용 기자재	LNG 연료를 사용하는 선박의 엔진, 부품 등을 포함하는 기자재
5	전기추진 선박 기자재	혼소 연료 및 무탄소 연료를 이용한 발전기, 연료전지 및 배터리에서 생산된 전기를 이용해 추진전동기로 구동하는 선박 추진시스템

6) 바이오

번호	전략품목	정의
1	약물전달시스템	약리학적 활성을 갖는 물질을 다양한 물리화학적 기술을 이용하여 최적의 효력을 발휘하도록 세포, 조직, 장기 및 기관으로의 전달 및 방출을 제어하는 기술로 저분자 합성화합물, 펩타이드, 단백질, 항체, 치료용 DNA, siRNA, 바이러스 및 세포 등 거대분자 화합물에 적용할 수 있음
2	동물/미생물 세포배양 시스템	생물체 성장에 필요한 조건을 제공하여 얻고자 하는 생물학적 활성 성분을 생산하기 위한 기술로 세포배양에 필요한 배양배지 조성물(무혈정 배지 등) 제조 기술부터 동물세포 및 미생물 배양을 통해 산업적, 경제적 가치가 높은 고부가가치 세포 및 단백질 등을 자동화 생산, 고정밀 생산, 고효율 대량 생산을 위한 세포배양 시스템 관련 제품 등 포함
3	분자/면역 진단 시스템	(분자 진단) 질병의 감염 여부를 판정할 목적으로 혈액 소변, 분변, 타액 등 인체에서 유래하는 검체(시료)로부터 분자생물학적 기술 또는 방법을 적용하여 감염물질(세균, 바이러스) 혹은 원인물질(단백질)의 유전정보를 담고 있는 유전자(DNA 또는 RNA)를 검사하는 방법, 제품(시스템 및 장비, 장치 포함) (면역진단) 항원항체 반응이라는 특이적 결합원리를 이용하여,각종 질병에 의해 생성된 질병표지자(항원 또는 항체)를 검출하여 질병을 진단하는 기술
4	생체유래 물질 감지 및 분석 시스템	DNA, 단백질, 항체, 세포 또는 조직 등 생채유래 물질을 유리, 실리콘, 고분자 등의 고체기질 위에 집적화하여 극미량의 시료를 분석해 생물학적 정보를 얻거나 생화학적 동정 및 반응속도 또는 정보처리 속도를 높이는 생체정보 감지소자인 바이오센서, 바이오 칩, 진단 키트, 분석 시스템 등 체외진단 관련 기술 포함
5	기능성 화장품	세정과 미용 목적 외의 특수한 기능이 부여된 화장품으로 미백, 주름개선, 자외선으로부터 피부 보호, 모발의 색상 변화·제거 또는 영양공급, 체모제거(물리적 제거방법 제외), 탈모증상 완화, 여드름성 피부 완화, 아토피성 피부 완화, 튼살의 붉은선/거칠어진 피부결 개선 등의 목적으로 품질과 안전성 및 효능을 식품의약품안전처에서 심사받은 제품 재조합 및 신규 펩타이드, 기능성 단백질 등을 이용한 기능성 화장품, 천연물 유래물질을 이용한 기능성 화장품 등 포함

7) 전기수소차

번호	전략품목	정의
1	열관리시스템	전기자동차 파워트레인의 냉각 및 웜업(WARM UP) 기능을 수행하고 실내공조기술과의 종합적 연계를 통해 차량 연비를 향상시킬 수 있는 시스템
2	전력변환시스템	전기수소차의 구동과 운전에 필요한 전원 형태로 전기에너지를 효율적으로 제어 및 변환하는 시스템
3	배터리 시스템	전기수소차에서 전기에너지를 화학에너지의 형태로 변환하여 저장 후 필요할 때 이를 다시 전기에너지의 형태로 바꾸어 사용 가능한 배터리 팩과 이를 효율적으로 사용, 관리하기 위한 관리시스템으로 구성
4	배터리 교체 및 운용시스템	초소형 전기차의 보급 확대와 효율적인 운용을 위한 초소형 전기차용 교체형 배터리시스템 개발과 이의 효율적인 운용을 가능케 하는 서비스 및 시스템
5	전기자동차 충전시스템	전기자동차에 탑재된 배터리에 전원을 공급하여 충전 하는 장치로 전력공급설비, 충전기, 인터페이스등 충전인프라로 구성
6	수소자동차 충전시스템	수소차 충전 시스템은 수소추출기, 수전해기, 차량충전, 분산발전 등으로 구성된 수소차에 수소를 충전하기 위한 충전 인프라로, 수소차량은 1대 차량을 충전하는 시간은 길지 않지만, 충전 시 노즐부위가 초저온으로 감소하여 노즐부위가 쉽게 동결되는 현상이 발생됨. 이 때문에 차량 충전 이후 다음차량 충전 시까지 많은 시간이 필요하며, 고장이 쉽게 나는 문제점이 있음. 이를 극복할 수 있는 수소충전시스템 충전 건용 소재 및 부품기술 개발이 필요함

8) 이차전지

번호	전략품목	정의
1	바인더	바인더는 전극과 전도성 물질 사이 내구성 있는 연결을 유지하는 데 도움이 되며, 전극을 기계적으로 안정화하는 역할을 함
2	사용 후 배터리 재사용(Reuse)	사용 후 배터리 수명이 감소하여(SOH 80% 기준) 배출되는 폐배터리를 경제적, 환경적 측면에서 ESS(에너지 저장장치), 전기굴착기, 전동휠체어, 가정용 등의 용도로 재사용 하는 기술 개발
3	이차전지 제조장비 및 측정 장치	이차전지 제조공정에 필요한 장비 및 측정장치 (슬러리 배합장비, 전극적층장비, 패키징 장비, 충방전 장비, 검사 장비 등)
4	전해질 첨가제	전해질은 양극과 음극 사이 리튬이온의 이동을 가능하게 하는 매개체 역할을 하며, 첨가제는 특정한 목적을 위해 소량으로 첨가되는 물질로써 리튬이 양극과 음극 사이를 원활하게 이동할 수 있도록 도와주고 배터리의 성능을 개선 및 향상시키는 역할 수행